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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PROGRAM PRAC
Remont izolacji przeciwwodnej – budynek przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie
Zakres prac
Zakres robót liniowych przyjęty do wyceny: około 50 mb, przy pasie robót o szerokości około 1,0 m.
1. Zabezpieczenie i przygotowanie terenu robót.
2. Skucie, usunięcie, wywiezienie i przekazanie do zgodnej z przepisami utylizacji warstw wierzchnich w pasie o szerokości 1,0 m, w osiach A, 1 i 4 budynku przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, zgodnie z załączonym rysunkiem. Roboty rozbiórkowe prowadzić kolejno przez: skucie nawierzchni asfaltowej, skucie wylewki betonowej oraz usunięcie podsypki piaskowej – do poziomu istniejącej izolacji przeciwwodnej z papy.
3. Oczyszczenie i przygotowanie odsłoniętego podłoża do wykonania nowej izolacji przeciwwodnej.
4. Wykonanie nowej warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem papy na ściany i słupy na wysokość około 20 cm.
5. Wykonanie zadaszenia w narożniku budynku, w rejonie osi 4/B, wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej górnej powierzchni zadaszenia z papy.
6. Ukształtowanie powierzchni zadaszenia ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody poza teren nieruchomości.
7. Zakrycie nowej izolacji z papy warstwą poślizgową z folii.
8. Osłonięcie dylatacji profilem PVC w sposób zapewniający możliwość pracy dylatacji.
9. Wykonanie wylewki z betonu mrozoodpornego w powstałych zagłębieniach.
10. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Uwagi wykonawcze
• Zakres i przebieg robót należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem stanowiącym załącznik do Programu prac.
• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zweryfikować na miejscu rzeczywisty układ i grubość warstw oraz wymiary stref objętych robotami.
• Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót powinny być przeznaczone do danego zastosowania i stosowane zgodnie z wymaganiami producenta.
Załączniki do OPZ
1) rzut poziomu garażu,
2) [bookmark: _GoBack]rzut poziomu parteru.
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