Załącznik nr 1 do formularza ofertowego  
KOSZTORYS ŚLEPY / FORMULARZ CENOWY
Remont izolacji przeciwwodnej – budynek przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie
Podstawa zakresu: Program prac oraz załączony rysunek. Poniższe opisy mają charakter skrótowy; szczegółowy zakres i kolejność robót określa Program prac.
Wykonawca wypełnia kolumny „Cena jednostkowa netto” i „Wartość netto”. Cena powinna obejmować kompletny zakres danej pozycji wraz z materiałami, robocizną, sprzętem, transportem, odpadami i czynnościami pomocniczymi.
Założenie ilościowe do wyceny: około 50 mb robót, pas szerokości około 1,0 m; papa 55 m² z uwagi na wywinięcia.
Zestawienie kosztorysowe
	Lp.
	Podstawa
	Skrócony opis robót
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto [zł]
	Wartość netto [zł]

	1
	Kalkulacja własna
	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu robót.
	kpl.
	1,00
	
	

	2
	KNR / kalkulacja własna
	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wylewki betonowej i podsypki piaskowej do poziomu papy, w pasie szer. 1,0 m w osiach A, 1 i 4 – wg Programu prac i rysunku.
	m²
	50,00
	
	

	3
	Kalkulacja własna
	Wywóz i zgodna z przepisami utylizacja materiałów z rozbiórki – wg Programu prac.
	kpl.
	1,00
	
	

	4
	Kalkulacja własna
	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod nową hydroizolację – wg Programu prac.
	m²
	50,00
	
	

	5
	KNR / kalkulacja własna
	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany i słupy na wys. ok. 20 cm – wg Programu prac.
	m²
	55,00
	
	

	6
	Kalkulacja własna
	Wykonanie zadaszenia w rejonie osi 4/B wraz z izolacją górnej powierzchni papą i ukształtowaniem spadku odprowadzającego wodę poza teren nieruchomości – wg Programu prac.
	kpl.
	1,00
	
	

	7
	Kalkulacja własna
	Wykonanie warstwy poślizgowej z folii na izolacji z papy – wg Programu prac.
	m²
	50,00
	
	

	8
	Kalkulacja własna
	Osłonięcie dylatacji profilem PVC umożliwiającym jej pracę – wg Programu prac.
	m
	50,00
	
	

	9
	KNR / kalkulacja własna
	Wykonanie wylewki z betonu mrozoodpornego w powstałych zagłębieniach – wg Programu prac.
	m²
	50,00
	
	

	10
	Kalkulacja własna
	Roboty porządkowe i przekazanie terenu po zakończeniu prac.
	kpl.
	1,00
	
	



	RAZEM NETTO
	

	VAT ........ %
	

	RAZEM BRUTTO
	


Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Data: ........................................     Podpis: ................................................................
Uwagi
• Szczegółowy zakres robót wynika z Programu prac i rysunku; opis pozycji kosztorysowej jest wyłącznie skrótem.
• Do wyceny przyjęto orientacyjnie 50 mb robót liniowych i 50 m² pasa robót; dla papy 55 m² z uwagi na wywinięcia na ściany i słupy. Wykonawca powinien uwzględnić pełny zakres wynikający z Programu prac i rysunku.
• Cena każdej pozycji powinna obejmować wszystkie czynności i materiały pomocnicze niezbędne do kompletnego wykonania robót opisanych w Programie prac.
Budynek przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie – remont izolacji przeciwwodnej




